**Перечень инструмента который участники приносят с собой:**

1. Уровень реечный (1,5; 2 м.)
2. Отвес
3. Угольник строительный
4. Миксер строительный многоскоростной с оборотами не более 700 об/мин. мощностью 1600 кВт, диаметр смесительной насадки 150-160 мм.
5. Удлинитель строительный 10 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением
6. Бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем до 50 л. (1-1,5 мешка)
7. Ведро 12 л. - 1 шт.
8. Мастерок трапеция 120х180 мм.
9. Правило h - профиль 1,5 м.
10. Правило трапеция 2 м.
11. Кельма штукатурная (трауфель) 120х280 мм.
12. Гладилка, нерж. рабочая часть 140х500 мм.
13. Шпатель штукатурный, жесткая ровная нерж. раб. часть 600 мм.
14. Шпатель штукатурный 150 мм.
15. Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 130х250 мм.
16. Шпатель для глянцевания, жесткий, длина рабочей части 250-300 мм.
17. Шпатель угловой (внутренний и наружный)